Codigo de un componente.

el primer ‘at’ marca la posición en la PCB

el ‘at’ de los componentes marca la posición relativa a la ubicación del componente

